様式第３号（第６条関係）
工事基準点算出表（チェックリスト）
区分	番号	工事内容	基準点	数量	工事　点数	
寒さ対策・断熱化	1ｰ1	やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事	10点/工事	箇所	点	
	1ｰ2	外部に面する住宅の開口部に別表(1)の基準を満たす建具を設置する工事	5点/箇所	箇所	点	
	1ｰ3	熱交換換気システムを設置する工事	4点/箇所	箇所	点	
	1ｰ4	住宅の既存部分の外気と接する外壁､天井､床等に別表(2)の基準を満たす断熱材を使用する工事	2点/ｍ2	ｍ2	点	
	1ｰ5	浴室､脱衣室､トイレ､廊下のいずれかに設備工事を伴う暖房機器を設置する工事	10点/箇所	箇所	点	
バリアフリー化	2ｰ1	住宅内の廊下又は出入口の幅を拡張する工事	10点/ｍ2	ｍ2	点	
	2ｰ2	勾配の緩い階段に交換又は改良する工事	10点/箇所	箇所	点	
	2ｰ3	浴室を改良する工事であって､次のいずれかに該当するもの	
		(1) 浴室の床面積を増加させる工事	10点/ｍ2	ｍ2	点	
		(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事	10点/箇所	箇所	点	
		(3) 固定式の移乗台､踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事	2点/箇所	箇所	点	
		(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し､又は同器具に取り替える工事	3点/箇所	箇所	点	
	2ｰ4	便所を改良する工事であって､次のいずれかに該当するもの	
		(1) 便所の床面積を増加させる工事	10点/ｍ2	ｍ2	点	
		(2) 便器を座便式のものに取り替える工事	10点/箇所	箇所	点	
		(3) 座便式の便器の座高を高くする工事	10点/箇所	箇所	点	
	2ｰ5	居室､便所､浴室､脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事	
		(1) 長さが100cm以上の手すりを取り付ける工事	2点/ｍ	ｍ	点	
		(2) 長さが100cm未満の手すりを取り付ける工事	2点/箇所	箇所	点	
	2-6	居室､便所､浴室､脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては､段差を小さくする工事を含む。)	
		(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの	10点/ｍ2	ｍ2	点	
		(2) (1)以外の部分の段差を解消するもの	5点/m2又は2点/箇所	ｍ2
箇所	点	
	2ｰ7	住宅の出入口の戸を改良する工事であって､次のいずれかに該当するもの	
		(1) 開戸を引戸､折戸等に取り替える工事	5点/箇所	箇所	点	
		(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事	1点/箇所	箇所	点	
		(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事				
		ｱ  戸に開閉のための動力装置を設置するもの	10点/箇所	箇所	点	
		ｲ  戸を吊戸方式に変更するもの	5点/箇所	箇所	点	
		ｳ  ｱ､ｲ以外のもの	2点/箇所	箇所	点	
	2ｰ8	居室､便所､浴室､脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事	1点/ｍ2 	箇所	点	
	2ｰ9	エレベーターや階段用昇降装置を設置する工事	10点/箇所	箇所	点	
克雪化	3ｰ1	住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって､次のいずれかに該当するもの	
		(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を取り付ける工事	2.5点/箇所	箇所	点	
		(2) 雪止めを設置し､又は取り替える工事
☐　累計5ｍ未満は5点
☐　累計5ｍ以上は10点	5点又は
   10点	ｍ	点	
		(3) 固定式ハシゴを設置又は取り替える工事	5点/階	箇所	点	
	3ｰ2	住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって､次のいずれかに該当するもの	
		(1) 屋根の勾配を大きくする工事	10点/箇所	箇所	点	
		(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事	10点/箇所	箇所	点	
		(3) 屋根に雪割板を設置する工事	10点/箇所	箇所	点	
	3ｰ3	住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事	10点/箇所	箇所	点	
県産木材使用	4	住宅に県産木材を使用した工事	2.5点
/0.1ｍ3	ｍ3	点	
備考　点数の計算において、当該点数が長さ、面積及び体積を算定の単位としたものである場合は、その単位に満たない端数を切り捨てて算定した後、合計するものとする。	合計	点	

（別表）断熱リフォーム工事チェックリスト
１．別表第１ １－２に該当する窓等の断熱改修工事
該当	工事の
種別	窓等の数	仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類）
又は製品名	熱貫流率Ｕ※
（W/ｍ2･K）	基準値	確認欄	
□	外窓
交換				3.5以下	□	
						□	
□	内窓
設置			－	複層
ガラス入り	□	
						□	
□	ドア
交換				3.5以下	□	
						□	
※熱貫流率Ｕを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

２．別表第２ １－４に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事
該当	改修
部位	断熱材の種類
又は製品名	厚さ
(mm)	熱伝導率※
(W/m･K)	熱抵抗値Ｒ
（ｍ2･K/W）	基準値	確認欄	
□	屋根	
				4.6以上	□	
□	天井	
				4.0以上	□	
□	外壁	
				2.2以上	□	
□	床	
				3.3以上	□	
□	基礎	
				1.7以上	□	
※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。
熱抵抗値Ｒ（ｍ2・Ｋ/Ｗ）＝材料厚さ（ｍｍ）÷熱伝導率（Ｗ/ｍ・Ｋ）÷１０００